//========================================================
// LGT SWDICE/ISP Firmware 
//========================================================

固件内容介绍
----------------------------------------------------------
1. SWDISP_mkII.bin
   - 将SWDICE_mkII升级为独立ISP下载器的固件,
     升级后, SWDICE_mkII变为SWDISP_mkII, 不能用作调试器;
     SWDISP_mkII为WinUSB设备, 可以在win8/8.1/10系统上
     免驱动使用. 在winxp/7需安装SWDISP_mkII_driver使用.

2. SWDICE_mkII_XXX.bin
   - SWDICE_mkII调试器固件, SWDICE_mkII设备也可以作为
     ISP下载器使用, 但需要加载过滤驱动.


SWDICE_mkII固件使用介绍
----------------------------------------------------------
I. 请根据您使用的AVR Studio版本选择对应的固件;
    如果是配合IAR Workbench for AVR调试, 请任选一种固件;

II. SWDICE mkII调试器固件更新步骤：
   1) 首先准备好升级所需的SWDICE mkII固件
   2) 将SWDICE mkII调试器背面的update跳线短路
   3) 将调试器通过miniUSB接口与PC连接
   4) 稍等片刻, 会出现一个32KB大小的U盘
   5) 将准备好的固件复制到此U盘中
   6) 断开与PC的连接以及update跳线
   7) 升级完成, 重新连接电脑即可使用
