//========================================================
// LGT SWDICE_mkII Pro Firmware 
//========================================================

固件内容介绍
----------------------------------------------------------
SWDICE_mkII_Pro_STDXXX.bin
   - SWDICE_mkII Pro调试器固件, 其中XXX对应AVR Studio的版本 


SWDICE_mkII Pro固件使用介绍
----------------------------------------------------------
I. 请根据您使用的AVR Studio版本选择对应的固件;
    如果是配合IAR Workbench for AVR调试, 请任选一种固件;

II. SWDICE mkII Pro调试器固件更新步骤：
   1) 将SWDICE mkII Pro调试器10针口的UPDATE与GND用跳线短路
   2) 将调试器通过miniUSB接口与PC连接
   3) 稍等片刻, 会出现一个64KB大小的U盘
   4) 将U盘中的文件全部删除
   5) 将准备好的固件复制到此U盘中
   6) 断开与PC的连接以及update跳线
   7) 升级完成, 重新连接电脑即可使用
